Flots de caractères

tp 2 99/00

. 1 Présentation

Le matériel nécessaire se trouve dans le répertoire /maitrise/donnees/dos/tprepr/tp2. Les sources sont une version modifiée du tp1.

Étudiez les fonctions emi flot et rec flot du fichier fonct.c.

Question 1 L’émission et la réception de flots sont faits suivant une technique bien connue ; laquelle ? Quelle est la conséquence sur d’éventuelles expérimentations ? Quel sont les rôles joués par les signaux DTR et DSR ? Quelles hypothèses cela implique-t-il sur l’initialisation du contrôleur ?

Question 2 Donnez le mode d’emploi des deux procédures emi flot et rec flot.

Question 3 Lancez les procédures de réception et d’emission de flots une première fois. Que constatez vous ? Que se passe-t-il lorsqu’elles sont réexécutées immédiatement après ? Pourquoi ?

2 Étude du débit effectif

Dans cette partie nous utiliserons la fonction biostime() qui, sur l’appel biostime(0), renvoie le nombre de tops d’horloge écoulés depuis l’initialisation de l’horloge. Chaque top d’horloge est approximativement égal à l’écoulement de 1 18.2 s. Question 4 Modifiez le code des fonctions emi flot et rec flot afin de pouvoir mesurer les débits en émission et en réception. Il faudra veiller à ce que ces mesures soient faites avec un minimum de perturbations possibles.

Question 5 Considérons les trois paramètres suivants : le temps T_{eff} en tops d’horloge nécessaire au transfert, le nombre n de caractères envoyés et la longueur l en bits d’un caractère.

Donnez la formule qui permet de calculer le débit effectif D_{eff} (en bit/s) de la transmission.

Question 6 Donnez les débits effectifs D^1_{eff} , D^2_{eff} , D^3_{eff} et D^4_{eff} constatés quand on émet:

– 4096 et 65536 caractères à 38400bit/s (D^1_{eff} et D^2_{eff} ). – 64 et 1024 caractères à 600bit/s (D^3_{eff} et D^4_{eff} ).

Question 7 Recommencer les mesures et les calculs 3 fois pour D^3_{eff} . Que remarque-t-on sur le nombre de tops d’horloge ? Quelle est la conséquence sur le calcul du débit effectif ?

3 Introduction au contrôle de flux

Question 8 Analyser la façon dont sont transmis les caractères. Déduisez de l’analyse faite, pour chaque D^i_{eff} , le délai qu’il faut introduire en réception pour perdre environ un caractère sur deux. Vérifiez le expérimentalement en modifiant le code.